BİREYSEL ELEKTRİK ABONELİĞİNE GEÇİŞ, İHALE İLANI
İHALE TÜRÜ: Kapalı Teklif Usulü
İHALE TARİHİ: 
İHALE YERİ: Flamingo 7 Sitesi Yönetim Ofisi

A-İŞİN TANIMI:
[bookmark: _Hlk227312382]Mersin ili, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi, Belediye sokakta kurulu olan Flamingo 7 Tatil Sitesi kat maliklerinin, konutları ile ortak kullanıma ait tesislerin ferdi aboneliğe geçiş işlemleri ve tarafımızca yetkili elektrik mühendisine çizdirilen iç tesisat projesinde belirtilen iş kalemlerinin yapılması ve jeneratörde üretilen elektriğin Enerjisa Toroslar mahsuplaşmaya izin verecek şekilde gereken imalatların yapılması ve Enerjisa Toroslar kabulünün sağlanması vazgeçilmez şarttır.
Yapılacak bütün iş ve işlemler, sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
Flamingo 7 tatil sitesi;8 blok, 672 konut, 24 çift asansör ve 11 ortak alan aboneliğinden ibarettir.
Site yönetimince hazırlatılan Proje bu şekliyle Enerjisa’nın onayından geçmiş iç tesisat projesinde başka bir revizyon yapılması doğar ise yüklenici firma gerekli düzenlemeleri yapmakla sorumludur.
Çizilen iç tesisat projesine dahil edilmeyen ve düzeltilmesi gereken zorunlu işlerin de yapılacağını, ihaleyi alan firmanın durumdan haberdar olduğunu, teklifin bu gerçeğin ışığında hazırladığını ihaleye katılan firmalar, peşinen kabul eder. Bu amaçla sahada inceleme, araştırma yapmak ve fiyatlandırmada bulunmak isteyen firmalara, site yönetimince gereken kolaylık ve imkanlar sağlanacaktır.
Taahhüt işinin teknik mahiyeti bakımından tüm teknik bilgiler İŞ SAHİBİ tarafından YÜKLENİCI' ye verilmiştir. İŞ SAHİBİ' in yazılı izninin YÜKLENİCİ' ye tebliğ edilmesinin haricinde, sözleşme eki projelerin hiçbir nam veya gerekçe altında YÜKLENİCİ tarafından yazılı izin almaksızın değiştirilmesi söz konusu dahi edilemez. Yüklenici, Toroslar Elektrik tarafından onaylanmış projeleri aynen uygulamaya mecburdur.
Katılımcı firma, yapacağı işlerde; Şalt malzeme olarak ABB marka ürünler kullanacaktır. (TMŞ-YKŞ- Kaçak akım algılama sigortası- otomat)
 KABLOLAR;
          Ana Taşıyıcı kablolar N2XMH, HELOJENSİZ XLPE (H.F) Ve İSO9001:2008 belgesi olmalıdır.
          Marka : Has çelik  – HES -Öznur
          Garanti : İmalat hatalarına karşı 2 yıl 
          Belge : TSE veya İSO 

PANOLAR

a-	2 mm Sac olacaktır.
b-	Galvaniz ve elektrostatik boya olacaktır.
c-	TSE veya ISO belgesi olacaktır.
d-	Panolar dış ve iç etkenlere karşı contalı ve korumalı olmalıdır.
e-	Pano hazır olduğunda iş sahibi danışmanı tarafından kontrol edilecektir. 
f-	Panonun siteye getirilmesi ve uygulama sorumluluğu yükleniciye aittir.
g-	Etiketleme iş sahibinin vereceği bilgiler doğrultusunda, standartlara uygun her blokta kat sakinlerinin rahat görebileceği şekilde eksiksiz uygulanacaktır.
h-	Panolar imalat hatalarına, uygulama sırasında oluşabilecek arızalara ve kullanılan yanlış malzemeden kaynaklanan hatalara karşı 2 yıl garantili olacaktır.

ŞALT MALZEMELERİ;

a-	Projedeki malzeme ve güçlerine kesinlikle uyulacaktır. 
b-	Marka : ABB olacaktır.
c-	Malzemeler orijinal olup yan sanayi kullanılmayacaktır.
d-	Otomatik kesme kapasitesi 6 KA olacaktır. 
e-	Termik Manyetik şarteller  35 KA olacaktır.
f-	Şalt malzemeleri için üretici firma distribütörü en az 2 yıl üretim hatalarına karşı Flamingo 7 Tatil Sitesi adına garanti verecektir.
Binalarda kullanılacak pano aksamlarında imalatçının TEDAŞ tip ve ISO 9001:2008 belgesine sahip olması istenmektedir.
Elektrik sayaçlarını Toroslar Elektrik A.Ş. ile görüşme sonucunda belirlenen marka ve standartlara göre takacak olup, Sorumluluk Yükleniciye aittir.

B-KATILIM KOŞULLARI-İSTENEN BELGELER
1. Katılımcı firmanın kamu kurum ve kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belgelendirilme yapması
2.Katılmcı firmanın bireysel elektrik abonelik işi yapmış olduğu sitelerde işlerinin tamamen eksiksiz teslim edilmiş ve gerek yönetimlerle gerekse de kat malikleri ile davalık mahkemelik olmaması  
3. Firma yetkilisinin herhangi bir suç veya cezadan dolayı adli sicil kaydının olmaması
4. Firmaya ait vergi dairesine ve SGK ya dair borcunun olmadığını gösterir belgeler
5. Katılımcı firmanın kurulmuş olması ve belgelendirilmesi
6. Katılımcı firmanın önceden bitirmiş olduğu işlere dair referans mektupları ve referans listesi
7. Katılımcı firmaya ait vergi levhası, SGK dökümü, Ticaret Sicil Gazetesi ve yetkilisine ait kimlik fotokopisi, imza sirküleri istenecektir.
8.Katılımcı firmanın “işin tanımında” belirtilen işleri, en az 1 sitede ve malik sayısı 500’den az olmamak ve en azda 8 sitede kat maliki sayısı 100 fazla olmak kaydıyla, yaptığı işi bitirerek teslim ettiğini gösteren teslim tutanağı,
9. Katılımcı firmanın çalıştırmış olduğu personele ait adli sicil kaydı ve mesleki yeterlilik belgelerinin olması
10. Katılımcı firmanın önceden TEDAŞ devirli, dağıtım şirketlerine teslim edilmiş orta gerilim trafo tesis işi yapmış olması, sorunsuz teslim ettiğine dair belgesinin olması
Bu belgenin amacı, yapılacak iş bedelinin yüksek olması, işin yapım aşamasında yüklenicinin finansman sorunlarının işe yansımasının istenmemesidir
11. Katılımcı firmanın işin başlangıç tarihinden teslim tarihine kadar geçen sürede Sigorta primlerinin yüklenici tarafından karşılandığı belgelendirmek şartı ile EMO’ya kayıtlı ve proje müellifliğini yapma yeterliliğine sahip (YG belgesi) elektrik mühendisi çalıştırmış olması ve çalışacak elemanların iş güvenliği ve iş sağlığı eğitim sertifikalarının olması.
12. Katılımcı firmaların site yönetimine teslim ettiği belgelerin yanlış veya tahrif edilmiş olması, sözleşme yapılmış olsa dahi bozma nedeni kabul edilecektir. Yalan beyan nedeniyle bozulan sözleşmede hatalı taraf olan firmanın cezai şarta bağlanmış olması gerekecektir
C-GENEL AÇIKLAMA
 Aşağıdaki maddeler ihalenin ve sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Fiyatlandırma yaparken ilgili maddelere dikkat ediniz.
1) İhaleye çıktığımız işin, tarafımızca elektrik projesi çizdirilmiştir. Elektrik projesindeki olası hatalar katılımcı firma tarafından düzeltilecek ve onaylatılması sağlanacaktır. Elektrik proje bedeli, aplikasyon bedeli yüklenici firmadan tahsil edilecektir.
[bookmark: _Hlk227065851]2) Katılımcı firma, jeneratörümüzün Enerjisa Toroslar tarafından kabulü için gerekli projeyi yapmalıdır. Jeneratörün ürettiği elektriği Enerjisa Toroslara satılabilmesi (mahsuplaşabilme) için gerekli imalatları yapacaktır.
3) Katılımcı firma, sitemizin onaylı elektrik projesinde belirtilen işlerde kullanacağı elektriksel malzemeleri (şalt malzemeleri, pano, kablo aksamları) iş sözleşmesini müteakip 10 gün içerisinde sitemize getirerek idaremize tutanakla teslim edecektir. Site yönetimi tarafından teslim alınan malzemenin ödemesi, sözleşmenin ödeme planında belirtilecektir. Ödemeler banka havalesi şeklinde yapılacaktır.
4) Yüklenici en geç ../../….. Tarihinde işe başlayacak, işin başlamasından bitimine kadar olan süre içerisinde çalışanlarına ait SGK dökümlerinin ve maaş dekontlarının bir nüshasını site yönetimine her ay teslim edecektir. 
5) Katılımcı firma sitemizde işin başlangıcından bitimine kadar yapmış olduğu çalışmalarda çalıştırdığı teknik personelin mesleki yeterlilik belgesine sahip olduğunu, SGK dökümü ve İSG belgelerin, tarafımıza kanıtlamak zorundadır.
[bookmark: _Hlk227332898]6) Kat maliklerinin özel işleri katılımcı firma elemanları tarafından yapılmayacak, daire içi girişler sadece ‘kaçak akım rölesi’ montajı için olacak. Bu iş esnasında site görevli personelden biri güvenlik amacıyla katılımcı firma personeline eşlik edecektir.
7) Katılımcı firma, trafo binası hakkında Enerjisa’nın düzenlediği raporu ve iç tesisat konusunda aynı kurumun düzenlediği keşif raporunu istemek-görmek hakkına sahiptir.
8) Katılımcı firma, yeni tesisat projesini incelemek için yönetime gelebilir ve incelemeyi yapabilir.
9]İşin tanımı ile ilgili ‘’A’’ maddesindeki işlerin yapımı belirlenen günde teslim edilemediği anda yüklenici firma haftalık % 1 cezai şart ödemeyi kabul eder.

FLAMİNGO 7 TATİL SİTE YÖNETİMİ

